# qa.onDeviceMotionChange(function callback)

注册设备方向变化数据回调监听器

需要先通过 [qa.startDeviceMotionListening()](qa.startDeviceMotionListening.html) 方法启动加速度计监听，并传入 interval 参数做为频率。

可以通过 [qa.stopDeviceMotionListening()](qa.stopDeviceMotionListening.html) 方法停止监听。

## 参数

### function callback

设备方向变化数据的回调

#### 参数

##### Object res

| 属性 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| alpha | number | 当 手机坐标系 X/Y 和 地球坐标系 X/Y 重合时，绕着 Z 轴转动的夹角为 alpha，范围值为 \[0, 2\*PI)。逆时针转动为正。 |
| beta | number | 当手机坐标系 Y/Z 和 地球坐标系 Y/Z 重合时，绕着 X 轴转动的夹角为 beta。范围值为 \[-1\*PI, PI) 。顶部朝着地球表面转动为正。也有可能朝着用户为正。 |
| gamma | number | 当手机坐标系 X/Z 和 地球坐标系 X/Z 重合时，绕着 Y 轴转动的夹角为 gamma。范围值为 \[-1\*PI/2, PI/2)。右边朝着地球表面转动为正。 |
