# qa.onGyroscopeChange(function callback)

注册陀螺仪数据回调监听器

需要先通过 [qa.startGyroscope()](qa.startGyroscope.html) 方法启动陀螺仪监听，并传入 interval 参数做为频率。

可以使用 [qa.stopGyroscope()](qa.stopGyroscope.html) 方法停止监听。

## 参数

### function callback

陀螺仪数据的回调

#### 参数

##### Object res

| 属性 | 类型   | 说明 |
| ---- | ------ | ---- |
| res  | Object |      |

**res 的结构**

| 属性 | 类型   | 说明         |
| ---- | ------ | ------------ |
| x    | number | x 轴的角速度 |
| y    | number | y 轴的角速度 |
| z    | number | z 轴的角速度 |
